**询价通知书**

|  |
| --- |
| 项目名称：JSDY-2017052601项目编号：南京市珍珠泉管委会大屏采购项目 |

**江苏大友招标代理咨询有限公司**

二○一七年五月

目录

[第一章询价采购邀请 3](#_Toc465696604)

[第二章采购项目的技术规格、要求和数量等 5](#_Toc465696605)

[第三章附件 6](#_Toc465696606)

## 第一章询价采购邀请

江苏大友招标代理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受 南京市珍珠泉管委会 **（以下简称“采购人”）委托，**对 南京市珍珠泉管委会大屏采购项目 （项目名称）进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（一式叁份），并一次性报出不得更改价格**。**

 1、项目编号： JSDY-2017052601

2、项目内容： 南京市珍珠泉管委会大屏采购项目 ; 采购预算：19万元

3、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

3.1参照《中华人民共和国政府采购法》相关规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见附件六）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）；

（7）其他详见具体需求。

（8）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（9）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（10）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加本项目的采购活动。

3.2特殊资质要求：

（1）投标供应商提供提供投标产品（LED屏）全彩CCC、ISO9001、ISO14001、ISO18001认证，CE认证、ROHS认证复印件加盖厂家公章。

（2）LED显示屏的投标品牌必须是国家商标局注册商标品牌。（提供商标复印件加盖显示屏厂家公章）

（3）投标品牌必须隶属于授权的LED显示屏厂家。（商标注册人是LED显示屏授权厂家）

（4）LED显示屏厂家投标产品必须通过国家强制CCC认证。（提供CCC证明加盖显示屏厂家公章，登录：http://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/查询证书有效性）

（5）投标文件中须提供勘察现场证明，未勘察现场的投标人无资格参与投标。

（6）提供全年全天候（7天×24小时）对故障的接收工作制，给出对故障的快速响应策略。

（7）提供远程控制视频播放功能。

4、货物总体要求：

供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

5、政策功能

5.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

5.2提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品报价，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

5.3提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品报价，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

5.4 采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号。

5.5本次采购除特别说明外不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

6、响应文件编制与提交

6.1 供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。响应文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应包含《报价表》、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、产品说明、技术资料和服务承诺，以及企业法人营业执照（或法人证明）、税务登记证复印件、开户银行和帐号等相关资格证明文件，由其法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。否则，按照不响应处理。

6.2 报价应包括货物交付使用前的所有费用：即货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训、技术服务及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

6.3 现场勘查和答疑：2017年6月8日上午10：00-10：30（过时不候），地点：浦口区珍珠泉风景区东大门处，请供应商按时参加集中考察现场及答疑。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。勘查现场及答疑时，应携带企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证。

6.4 响应文件提交时间、地点：2017年6月14 日下午14:00 至14:30 密封送达（不接受传真、邮寄），地址：南京市珠江路88号新世界中心B座1201室

6.5响应文件份数：一式三份（壹份正本、二份副本），每份文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

7.1 询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7.2 用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求不得负偏离。

7.3 在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的情况下，确定价格最低、技术指标和服务标准最优的为成交供应商。

8、签订合同

8.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起十五日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对谈判文件和响应文件作实质性修改。

8.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

8.3成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商，不得参加对该项目重新开展的采购活动

9、所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

10、采购单位联系方式

联系人：高磊

联系电话： 025-58408662

地 址：南京浦口区珍珠街178号

11、招标代理联系方式

询价通知书编制：杨工

电 话：025--68858626；联系传真：025--84068832

## 第二章采购项目的技术规格、要求和数量等

**一、项目名称：**

**南京市珍珠泉管委会采购P6全彩LED屏**

**二、采购设备数量和技术要求**

|  |
| --- |
| **P6全彩LED屏** |
| **序号** | **产品** | **参数** | **数量** | **推荐品牌** | **单位** |
| 1 | 室内全彩LED显示屏（P6) | ★屏幕尺寸：4608mm\*2496mm=11.5㎡像素间距：6mm像素密度：27777Dots/㎡单元板尺寸：192mm\*192mm单板分辨率：32×32★恒流IC：PWM高刷芯片 集创2053★封装厂家：科瑞、日亚、国星（提供原厂授权,原件备查）★纯金线封装、纯铜支架（安装前提供金线证明，安装完成使用方有权随机抽检多块模组送检，送检费用由成交方承担。）亮度：≥6000 cd/㎡LED显示屏的亮度均匀性，偏差值≤3%水平视角：≥140度垂直视角：≥140度色温：3000K-9500K对比度：≥2000:1盲点率：小于万分之三（验收时小于万分之一）最大功耗：≤1200W/㎡灰度等级：红、绿、蓝各12-16bits★刷新频率≥960显示屏换帧频率≥60HZLED显示屏的显示模组对地漏电流≤2mA/㎡电源效能，电源功率因数≥95%。▲投标产品（LED屏）具有CCC模压标志批准书、CCC全彩LED显示屏认证、ISO9001认证、ISO14001认证、ISO18001认证（开标现场原件备查）少于以上资质要求做废标处理注明：打“★”为重要参数，投标文件中须提供国家广电或江苏省省级检测机构提供的第三方检测报告复印件加盖厂家公章，原件在进行签订合同前提供用作参数比对，数据在检测报告中不达标或者未体现的，视为无效，且原件必须与投标文件中第三方检测报告为同一版本。 | 11.5 | 上海三思、北京彩易达、南京恒彩 | ㎡ |
| 2 | 开关电源 | 显示屏专用开关电源，通过3C认证，▲**投标人投标时提供开关电源3C认证证书复印件** |  |  |  |
| 3 | 主控卡MSD600 | 输入分辨率 ：高达1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668（宽、高可自定义）带载能力 ：230万像素输出接口 ：双网口  | 1 | 上海三思、北京彩易达、南京恒彩 | 张 |
| 4 | 接收卡MRV300 | 单卡输出 RGBR数据 16 组；单卡输出 RGB 数据 20 组；单卡输出串行数据 64 组；单卡带载像素为 256×226； | 45 | 上海三思、北京彩易达、南京恒彩 | 张 |
| 5 | LED显示屏播放软件 | 采用智能型控制系统，系统具有基本的视频编辑、播放、管理等功能，具有画面分割功能，对于一些重要的会议可以分屏显示,可以做到画中画 | 1 | 上海三思、北京彩易达、南京恒彩 | 套 |
| 6 | 视频处理器 | 支持4K输入输出，支持高清4进4出；支持高清多路信号输入输出包括DVI\*1，VGA\*1，HDMI\*1，CVBS\*2；任意信号淡入淡出特效切换；支持上位机软件操控；可以将画面任意的放大缩小，完成信号源的全屏显示 | 1 | 维奥融倍祺凯视达 | 台 |
| 7 | 控制及编辑电脑 | Intel双核处理器（2.9G 3M）/芯片组：不低于H61/内存：4GB DDR3 1333/硬盘: 500G/光驱：DVDRW/显卡 ：不低于512MB显存/显示器：19LCD/ | 联想戴尔华硕 | 1  | 台 |
| 8 |  智能配电柜 | 250KW，防雷，电柜具有网络管理功能，在规定时间内，可以做到智能控制强电，电源开关。根据时间段可以设定强电启动时间，与关闭时间。 | 定制 | 1  | 套 |
| 9 | 钢结构及装饰 | 钢结构主体钢尺寸：4808MM\*2696MM,需要立柱安装，并打地基。显示屏由LED显示单元板联接拼装而成，单元板采用钢性连接，平整性好，易于安装和拆卸，屏体表面平整，显示屏分布均匀，显示画面清晰，对比度高。显示屏钢结构框架主架采用方钢制作，外框用铝塑板包边，美观大方，所有材料均采用国标 | 定制 |  | ㎡ |
| 10 | 配套强弱电线缆及辅材 | 电源线、高清线、三相电源线等 | 国标 | 1 | 套 |
| 11 | 服务要求 | 原厂三年质保，大型活动时质保期内需要有工程师驻场维护、保障 |  | 1 | 项 |
| 12 | 安全监控盒 |

|  |
| --- |
| ★实时监测显示屏温度、显示屏湿度、手机APP控制电源、手机APP实时显示LED显示屏播放内容。★安全监控盒（硬件）—1、实时采集显示屏内部视频源或摄像监控视频，传输至各监控端，实现实时监控显示屏视频。2、实时采集显示屏内部温度、湿度、电流，功率等数据，回传至电脑端。安全监控软件—1、手机APP，电脑端各有一个软件，软件可以流畅显示LED显示屏的内容，可以显示显示屏的运行状态（温度、湿度、电流、功率），超过阈值，可以自动报警；并且可以以短信形式通知相关人员。手机APP可以登录云主机，不在电脑前，也可以随时掌握LED显示屏的运行状况。在集群控制时，监控中心可以实时监控多个显示屏的播放内容，并且可以切断各个分点LED显示屏电源。 |

 | 定制 | 1 | 套 |

**备注：**

现场需要立柱安装，要达到国家安全标准。

★投标人须提供专业LED显示屏生产厂家授权书；全彩CCC、CCC模压标志批准书、ISO9001、ISO14001、ISO18001、CE、ROHS、FCC、PSE、IC、光学协会会员认证复印件，原件在签订合同之前提供。

说明：

1、打“★”为重要参数，投标文件中须提供国家广电或江苏省省级检测机构提供的第三方检测报告复印件加盖厂家公章，原件在进行签订合同前提供用作参数比对，数据在检测报告中不达标或者未体现的，视为无效，且原件必须与投标文件中第三方检测报告为同一版本。2、打“▲”项为必须满足项，不满足，作为废标处理。

**三、服务要求：屏幕要求提供原厂质保3年，3年内有问题，厂家提供免费服务。**

**四、交货要求：合同签订后15个工作日内安装调试完毕。**

 **五、付款条件：安装调试结束，运行稳定后支付合同总价的百分之九十，剩余百分之十款项一年以后支付。**

**特别说明： 以上所有要求均为实质性要求，不接受负偏离。**

## 第三章 附件

**附件一、询价采购报价表格式**

**询价采购报价表**

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） | 小计（元） | 是否是进口产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价（大写）： 元 |
| 报价货物中有无进口产品 | 有无 |

说明：如果属于进口产品，在“报价货物中有无进口产品”栏后打“√”。

供应商名称：（公章）

联系人：联系电话：手机：

日期：

**附件二、技术规格偏离表格式**

技术规格偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购要求规格 | 响应规格 | 偏离 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（公章）

**附件三、提供的主要产品一览表格式**

提供的主要产品一览表

（至少填报单价最高的两个产品）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 项目编号： |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 质保年限 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

供应商名称:（公章）

**附件四、供货一览表格式**

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 项目编号： |
| 货物1名称 |  | 品 牌 |  | 规格、型号 |  |
| 制造商名称 |  |  |  |
| 生产企业名称 |  | 生产企业地址 |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 主要技术参数 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

**2、供应商应根据上表要求逐一说明提供货物的名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照未实质性响应处理；**

供应商名称：（公章）

**附件五、询价通知书要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等**

**附件六、无重大违法记录声明格式**

无重大违法记录声明

南京市珍珠泉管委会：

 我单位（供应商名称）郑重声明：

 参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

 （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

 声明人：（公章）

日期